附件2：

**关于遂溪县农业综合水价改革水价成本测算结果**

根据《中华人民共和国价格法》、《关于印发广东省水利工程供水生产成本、费用、核算实施细则的通知》（粤水管〔2000〕89号）等规定，我局对岭北、界炮、杨柑等10镇的高效节水项目成本进行测算。现将测算情况报告如下：

1. 成本测算内容

2017年岭北镇城里村委会内村东面的高效节水项目和2018年界炮、杨柑等9镇的高效节水项目成本进行测算。主要包括：建筑工程、机电设备及安装费、管理人员工资、电费、维修费的总成本。

1. 成本测算依据

1.《中华人民共和国价格法》；

2.《关于印发广东省水利工程供水生产成本、费用、核算实施细则的通知》（粤水管〔2000〕89号）；

3.遂溪县2017年高效节水灌溉工程项目预算书；

4.遂溪县水务局提供高效节水项目岭北镇城里村委会内村东片区基本情况；

5.遂溪县财政局工程预结算审核中心工程结算书（2018年）；

6.《定价成本监审一般技术规范》（试行）；

7.《城市供水定价、成本监审办法》（发改价格〔2010〕2613号）。

1. 成本测算程序

根据成本测算的工作规程，我局对送测算单位提供的工程预算成本进行初审，通知测算单位补充成本资料，现场实查并对成本资料进行审核，经集体讨论后出具成本测算报告书。

四、成本测算方法

采用成本因素分析法

五、被测算单位的基本情况

岭北、界炮、杨柑等10镇的高效节水项目配有：灌溉系统、总水表、水塔等设施。

六、成本测算结论

根据遂溪县2017年高效节水灌溉项目预算书概算和遂溪县财政局工程预结算审核中心工程结算书（2018年），每亩总成本构成如下：

**（一）2017年**

**1.供水生产的固定资产年折旧额**：

建筑工程：37.91元

机电设备及安装：4.14元

**2.管理费：**

人员工资测算：57.60元

生产电费测算：59.16元

**3.维修费：**25.69元

**4.测算结果：**

生产成本184.50元/每年.每亩平均365m3=0.51元/m3

运行维护成本142.45元/每年.每亩平均365m3=0.39元/m3

**（二）2018年**

**1.供水生产的固定资产年折旧额**：

建筑工程：39.37元

机电设备及安装：3.18元

**2.管理费：**

人员工资测算：57.60元

生产电费测算：59.16元

**3.维修费：**26.21元

**4.测算结果：**

生产成本185.52元/每年.每亩平均365m3=0.51元/m3

运行维护成本142.97元/每年.每亩平均365m3=0.39元/m3

**七、本测算报告仅为政府价格主管部门掌握成本构成情况参考，不作它用。**